hostname = "diya"

do_install:append () {
    install -d ${DEPLOY_DIR_IMAGE}
    cat << EOF > ${DEPLOY_DIR_IMAGE}/diya-config.txt
recovery_image=recovery-${MACHINE}.cpio.lz4.u-boot
kernel=Image.gz
console=both
bootlogo=false
EOF
    cat << 'EOF' >> "${D}${sysconfdir}/profile"
export DISK="mmcblk1"
EOF
    cat << EOF >> "${D}${sysconfdir}/modules"
uwe5622_bsp_sdio
sprdwl_ng
sprdbt_tty
bluetooth
hci_uart
rfcomm
EOF
}
