PACKAGE_INSTALL:append:pinephone = " \
    kernel-module-musb-hdrc \
    kernel-module-sunxi  \
    kernel-module-libcomposite \
    kernel-module-usb-f-rndis \
    kernel-module-usb-f-mass-storage \
    kernel-module-usb-f-ecm \
    kernel-module-usb-f-eem \
    kernel-module-usb-f-serial \
    kernel-module-usb-f-acm \
    kernel-module-usb-f-hid \
    kernel-module-usb-f-fs \
    "
image_patch:append () {
    # create /etc/fstab
    cat << EOF > ${IMAGE_ROOTFS}/etc/fstab
/dev/mmcblk0p1       /boot          auto       defaults  0  0
/dev/mmcblk0p4       /home          auto       defaults  0  0
EOF
}